尊敬的领导：
      您好，我是天津市民，今年33岁，毕业于辽宁工程技术大学测绘与地理信息系统学院。从事房屋及基坑工程监测8年。今天向您提个建议，就是利用GPS接收机代替传统全站仪进行基坑工程监测。
     首先我提一下可行性及优势。
一：可行性
     全站仪的精度是毫米级，现在市场上普遍的全站仪是测角精度2秒，测距精度1公里内2毫米。再加上仪器误差，人为因素，偶然误差，普通全站仪所测出来的精度基本上在8mm左右。
     部分基坑工程要求的基坑位移日报警速率为3mm/d,这种仪器根本没法满足这么苛刻的要求，因为它本身误差就是2mm。现在最精确的仪器是贴专用反光片能达到0.8mm，但是基坑工程监测不可能用这种测量方式。所以目前规范上或者设计中要求的日预警速率受仪器限制很大。GPS接收机测位移的精度是1cm，与全站仪精度相差无二。
二:优势
1：操作便捷，工序简单
传统全站仪需要两个人操作，而且设站和测量会产生设站误差和立镜误差，再加上仪器和棱镜破旧等因素，全站仪测出来的坐标数据不稳固。
GPS接收机只需单人操作，利用未知点架站不会产生设站误差，也不需要立棱镜。省去了大量的人力，而且数据稳定。
2：数据稳定，免去导站误差。
   基坑工程监测利用全站仪只有一种方法监测，那就是在基坑附近架设仪器，选参照方位角进行定向测量。这种方法有很大的弊端。弊端一：不能导站，如果导站耗费很大的时间，而且精度肯定达不到基坑工程监测要求。不能导站也就意味着假如站点移动，那么监测点的初始数据就没了，缺少数据连续性。弊端二：站点很容易移动、被破快。施工现场很多交叉施工，监测站点必须在基坑周边，一是站点很容易随基坑位移，二是很容易被破坏。
3：数据直观显示，监测点方便寻找
   全站仪测出来的数据，需要进行记录、对比分析，得出结果，GPS接收机配有手簿，利用放样的方式找到该点后，很直观的显示基坑工程监测点位移，当场就得出结果。而且现在基坑工程监测条件复杂，监测点很容易被埋或者因为标记缺失，无法找到。这种情况检测人员也无可奈何，只能重新做点。GPS接收机利用放样功能即使在夜里，在点位被埋的情况下也很容易找到监测点，进行测量。
4：总结
[bookmark: _GoBack]   基坑工程监测主要是基坑支护（冠梁、支撑等）监测，据我多年经验，超过5米的基坑开挖部分当天的位移量不会以毫米计算（除非基坑条件非常好的地方，例如东北的沙土），所以3mm左右的日偏移速率在天津根本没有。基坑开挖后基本就是偏移4天左右，支护就稳定了，如果再动，那么有监测周期跟着，仍然能发现问题，及时加固。所以我认为，利用GPS接收机代替全站仪进行基坑工程位移监测完全没有问题！
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