天津市河西区行政审批局文件
津西审批投〔2022〕22号               
关于天津市河西恒济骨科医院有限公司新建项目环境影响评价报告表的批复意见

天津市河西恒济骨科医院有限公司：
你单位呈报的《天津市河西恒济骨科医院有限公司新建项目环境影响评价报告表申请书》、易景环境科技（天津）股份有限公司编制的《天津市河西恒济骨科医院有限公司新建项目环境影响评价报告表（以下简称《报告表》）以及万利威（天津）环保节能科技有限公司出具的《关于天津市河西恒济骨科医院有限公司新建项目环境影响报告表的技术评审意见》津威环评审意见【2022】6号收悉。经研究，现批复如下：
一、天津市河西恒济骨科医院有限公司拟投资3000万元租赁天津市河西区宜居安居建设有限公司位于天津市河西区艺林路与渌水道交口龙瀚南园配建二建设“天津市河西恒济骨科医院有限公司新建项目”（以下简称“该项目”），该项目用地面积7012.㎡，总建筑面积26478.59㎡。主要设置诊疗科目为普通内科、普通外科、骨科、康复科、医学检验科、医学影像科（X射线诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业）、消化科、手术部等，不设传染病科室、肿瘤科、口腔科、病理科、发热门诊，医院综合楼入口设置门诊预检，遇发热病人进行先隔离后转诊，其他相关病人转诊至专门医院。检验科不涉及放射性实验、癌症筛查、病理实验、生物实验、动物实验，检验内容为血常规、尿常规、便常规、凝血全项、生化全项、甲状腺功能全项；该项目医学影像科涉及的DR、CT、DSA等辐射设备由建设单位单独履行放射性环境影响评价，不在本次评价范围内。
该项目设置总床位172张，预计门诊人数200人次/d，手术台数为1500台/年。该项目医院工作人员202人，其中门诊医务人员62人，病房医务人员90人，行政办公人员50人。医院全年工作365天，其中各科室门诊每天工作8小时，病房为24小时轮流值守；行政人员每天工作8小时，年工作250天。
二、本项目环保投资150万元,占总投资的5%,主要用于运营期废气治理、废水治理、噪声防治措施、固体废物收集措施、环境风险防范及排污口规范化等。2022年6月1日至2022年6月8日，我局将该项目环境影响报告表全本在网站上进行了公示。根据该项目环境影响报告表结论及技术评审意见、公众反馈意见及区生态环境局环境监管意见，在严格落实报告表提出的各项环境保护措施的前提下，同意该项目建设。
三、项目在建设及运营过程中应对照环境影响报告表认真落实各项污染防治措施，并重点做好以下工作：
1、施工期
该项目施工期间，主要为室内装修，应严格执行《天津市大气污染物防治条例》、《天津市环境噪声污染防治管理办法》等环境保护法规中扬尘污染防治的相关要求及建筑施工噪声的管理规定，落实《报告表》施工期中各项污染防治措施，选用低噪声的机械设备，禁止夜间施工作业，把对环境的影响降到最低程度。
2、运营期
[bookmark: _GoBack]（1）该项目运营期废气主要为直燃机燃烧废气、污水处理废气、食堂油烟。燃烧废气经十层楼顶排气筒排放；格栅集水井、地埋式一体化污水处理设备废气由UV光催化氧化及活性炭吸附装置处理后经管道至40层楼顶排放；食堂油烟废气由高效油烟净化装置处理后经管道至10层楼顶排放。
（2）该项目排水采用雨、污分流制,雨水经雨水收集口收集后排入市政雨水管网。食堂含油污水经隔油池处理后与医疗废水、生活污水、地面清洗废水、空调排水混合后进入化粪池处理，再经格栅集水井、地埋式一体化污水处理设备处理后，由污水总排口排入市政污水管网，最终进入津沽污水处理厂处理。
（3）该项目主要噪声源为空压机、真空泵、水泵、风机、冷却塔等设备。对产生噪声的设备应选用低噪音设备，采取减振、隔音、降噪措施，确保厂界噪声达标。
（4）该项目固体废物主要包括危险废物、一般工业固体废物及生活垃圾。危险废物主要包括医疗废物、废洗消液、污泥、废活性炭、废UV灯管，分类收集后分别暂存于医疗废物和危险废物暂存间，定期交有资质单位处理处置；一般工业固体废物废包装物定期委托物资回收部门清运，输液瓶（袋）定期委托有资质的物资回收企业清运，空调系统废过滤材料、水处理系统废过滤膜及废离子交换树脂由厂家回收；生活垃圾分类收集后交城管委定期清运。
四、建设单位应按照市环保局《关于加强我市排放口规范化政治工作的通知》（津环保监理【2002】71号）和《关于发布〈天津市污染源排放口规范化技术要求〉的通知》（津环保监理【2007】57号）的要求，落实排污口规范化有关工作。
五、加强日常管理，制定环境风险应急预案，落实《报告表》风险防范措施。健全环境保护管理机构，加强运营管理，设置专职环保人员负责公司环保日常管理工作，确保环保设施正常运转，实现各项污染物稳定达标排放，并按照《企业事业单位环境信息公开办法》等法律规定做好环境信息公开工作。
六、该项目涉及的总量控制指标及排放总量应控制在下列范围：化学需氧量5.664t/a，氨氮1.888t/a，总磷0.302t/a,总氮2.646t/a；二氧化硫0.090t/a，氮氧化物0.119t/a。
七、项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”管理制度。项目竣工后，你单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，验收合格后，项目方可正式投入生产。
八、企业应按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。
九、该项目主要执行以下环境标准：
1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单；
2、《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类、4a类标准；
3、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准；
4、《锅炉大气污染物排放标准》（DB12/151-2020）；
5、《餐饮业油烟排放标准》（DB12/644-2016）；
6、《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）  三级标准；
7、《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）；
8、《恶臭污染物排放标准》（DB12/059-2018）；
9、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单；
10、《医疗废物管理条例》。
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